**OİS XTR 4M TELESKOPİK KAMERA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Ürün teleskopik kamera direği şeklinde olacaktır.
2. Ürün tüm dış kullanılabilir olacaktır.
3. Ürünün hammaddesi alüminyum olacaktır.
4. Ürünün ankaraj boyutları 22x22 10 mm flanş şeklinde olacaktır.
5. Ürünün net ağırlığı 10 kg, eni 84 mm, boyu ise 84 mm olacaktır.
6. Ürünün yüksekliği kapalı 2 m, açık 2 m olacaktır.
7. Ürünün tüm kamera ve muhafazalara uygunluğu olacaktır.
8. Ürüne uyumlu aksesuar olarak ois kamera uzatma kolu kullanılabilecektir.
9. Ürüne kablo müdahalesi yapabilmek için sigorta kapağı bulunacaktır.
10. Ürünün bağlantısı ankarajlı ve tijli olacaktır.
11. Ürünün nakliye ve montaj kolaylığı bulunacaktır.
12. Ürün üzerinde kamera montaj alanı dört tarafı kullanılacak şekilde olacaktır.
13. Üründe topraklama bağlantı yeri olacaktır.